**神木市青草界矿业有限公司呼家塔煤矿**

**洗煤厂防爆电机、渣浆泵、刮板机配件、振动筛配件、减速机、离心机配件等项目采购招标公告附件**

**一标段：电机 招标编号：QCJ-SBZB-2023039**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 变频调速三相异步电动机 | "YPT3 200L2-6,22KW,5-50HZ,380/660V,44.31/25.51A,△/Y,983r/min,  cosΦ0.82,出品编号：SZ-2006-2019-01，佳木斯电机" | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | "YE2-315L2-4,200KW,660V,204A,1485r/min，cosφ0.90，效率95.1%，轴伸端轴承6319，非轴伸端轴承6319，出品编号：20F0446QN000-1  南阳防爆" | 台 | 2 |
| 三相异步电动机 | 型号YE2-315L1-4,N=160kW,660V,164 A 1485 r/min,COSφ0.90,效率94.9 %,1000Kg,接法：△，轴伸端轴承：6319，非轴伸端轴承：6319，出品编号20F0436QN000-1  南阳防爆 | 台 | 1 |
| 隔爆型三相异步电动机 | YB3 250M-4，N=55kW，50Hz,COSф0.86,接法△/Y，380/660 V,103.9/59.8 A,1480 r/min,效率93.5%，防爆标志ExdIIBT4 Gb,出品编号2018218AN000-2,轴伸端轴承6314，非轴伸端轴承6314， 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 型号：YP-400S-6，N=400kW变频,660V，414A,990 r/min，COSφ0.90，效率94.0%，接法△，轴伸端轴承NU326SKF，非轴伸端轴承6326SKF，额定转矩3440N.m 频率5-50Hz,出品编号：20F0432QN000-1,(配变频电机通风机) 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 型号：YE2-355M1-6,N=160kW，CL传动,50Hz，660V,172 A,990r/min,COSφ0.86,效率：94.8%,接法：△，轴伸端轴承：6322，非轴伸端轴承：6322，出品编号：20F04290N000-1 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 型号：YXKK355-4,50Hz,, N=280kW 10kV，21.6A,IP 55,CL传动,1484r/min,COSφ0.83,效率：93.2%,接法：Y，轴伸端轴承6222，非轴伸端轴承6218/C3，出品编号20H2038AN000-1，防冷凝加热器接线盒,电机静止时接通加热器，在通电时不允许开盖。加热器参数:电压220 V功率400W 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 型号：YE2-315S-6,N=55kW,660V,83.4 A，985 r/min,50 Hz,C0Sφ 0.84,83 dB(A),IP 55,效率93.7%,接法：Δ，轴伸端轴承：6319，非轴伸端轴承：63219，出品编号：20F0448QN000-1 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 型号：YXKK355-6,N=280kW，10kV，CR传动,50Hz,23.1 A,IP 55,987 r/min,COSφ0.8,效率：93.1%，接法：Y,轴伸端轴承：6222，非轴伸端轴承：6218/C3,出品编号：20H2036AN000-1 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | YE2-315L1-6,标准编号：JB/T11707-2017,50Hz,N=110kW,660V,120A,985r/min, COSφ0.85,效率：94.3%，接法：△，轴伸端轴承：6319，非轴伸端轴承：6319出品编号：20F0434QN000-1,CL传动 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 型号：YP-315M-4,N=132KW,660V,138A,1485r/min,,COSφ:0.88,93dB(A),效率：94.8%，接法：Δ，轴伸端轴承：6319，非轴伸端轴承：6319，额定转矩:884，变频范围 5-50Hz,出品编号：20F0439QN000-1 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | YE2-200L-4, N=30kW，380/660V,58.1/33.5A 接法△/Y,92.3% U=660V,COSφ0.85,1475r/min, DE:6312,NDE:6312, No.20H0364QN000-3 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 隔爆型三相异步电动机 | YB3-200L-4,N=30kW，U=660V,57.4/33.1A,COSφ0.86,1477r/min,接法△/Y,380/660V,效率92.8%,防爆标志ExdI Wb,防爆合格证编号CNEx17.3457轴伸端6312,非轴伸端6312, 出品编号：20H8450AN000-1 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | WE2-250M-4,N=55kW，U:380/660V,104/59.8 A,效率：93.5%，接法△/Y,COSφ0.86,DE:6314,NED:6313,1480 r/min，NO.20H08020N000-1, 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | YB3-280S-4，COSф0.88，接法△/Y,N=75kW,380/660V,137.8/79.3A,1485 r/min,效率：94%，防爆标志ExdIIBT4 Gb防爆合格证编号CNEx16.2059，出品编号2010901A000-2 轴伸端轴承 6317，非轴伸端轴承 6317 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | WE2-180L-4,N=22kW,50Hz, 接法△/Y, 380/660V,42.9/24.7A,效率：91.6%，COSφ0.85，DE 6310,NED 6308,F 级，1470r/min,No.20H0804QN000-3, 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | WE2-280S-4,N=75kW,50Hz,接法：△/Y，380/660 V,139/80.2 A,效率：94%,DE:6317,NED6314,COSφ0.87，No.20H0801QN000-1, 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | WE2-225S-4,50 Hz,N=37kW,接法：△/Y,380/660V,70.5/40.6A,COSφ 0.86,1480 r/min，No.20H0803QN000-1, 南阳防爆 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 3~250S/M-04,380/660V,103/59A,50HZ,55KW,转数：1480r/min,AMB:400C,PF:0.87,IE code:IE2,INS CL.F ΔT,η100%:93.7,η75%:93.7,η50%:93.7,出厂编号：1052307980 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 3~250S/M-04,380/660V,138/79.4A,50HZ,75KW,转数：1480r/min,AMB:400C,PF:0.87,IE code:IE2,INS CL.F ΔT,η100%:94.3,η75%:94.2,η50%:93.6,出厂编号：1052307980 | 台 | 1 |
| 三相异步电动机 | 型号：DRN800M4,  序号：25.7936193103.0002.20.83，  变频模式VPWM,50hz，转速1440r/min，380/660V,△/Y,  1.84/1.06A,83.9%,  cosφ：0.74，  安装方式M4,SEW | 台 | 1 |
| MVE系列振动电机 | TYPE MVE 11500/15N-100A0,N=8.4kW，FORCE:116KN,η84%,,1455r/min,50HZ,Δ380V/Y660V,电流：15.5/8.95,Year/SN：2020.08 11896，EN:60034-1。OLI | 台 | 1 |

**二标段：渣浆泵 招标编号：QCJ-SBZB-2023040**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 渣浆泵 | 200ZJ-I-A60，H=55m,800m3/h,轴功率187.7KW,配用功率200KW，转数985r/min,粒度≦52mm,出厂编号：207631 | 台 | 2 |
| 渣浆泵 | 200ZJ-I-A60，H=42m,600m3/h,轴功率129KW,配用功率160KW，转数850r/min,粒度≦52mm，出厂编号：207629 | 台 | 1 |
| 渣浆泵 | 型号250ZJ-1-C80,Q=1600m3/h,H=36m（42m）,流量600m³/h,轴功率348 KW,转数：640r/min,效率：72%，配用功率：400KW,粒度：≤120mm,CR传动，介质密度1.6kg/l，出场编号：202948 | 台 | 1 |
| 渣浆泵 | 型号：200D-B45,Q=550m3/h,H=25m,密度1.1kg/l,直联传动,转数：980r/min,效率：80.7%配用功率：75KW,出厂编号：202498 | 台 | 1 |
| 机械密封 | 型号：200D-B45配用 | 套 | 1 |
| 渣浆泵 | 型号：300ZJ-1-A56,Q=1500m3/h H=40m，介质密度1.1kg/L，轴功率：230.4KW,转数：990r/min,效率：78%，粒度：≤5.5mm,出厂编号：202952 | 台 | 1 |
| 渣浆泵 | 型号：300ZJ-1-A70,Q=1500m3/h，H=22m（25m），密度1.8kg/L,轴功率：212.8KW,590r/min,效率：76%，配用功率：280KW,粒度：≤70mm,出厂编号：202949 | 台 | 1 |
| 渣浆泵 | 型号：250ZJ-1-A65,Q=700m3/h，H=25～30m（40m），密度1.4轴功率：111.2KW,675r/min,效率：72%，配用功率：180KW,粒度：≤58mm,出厂编号：202950 | 台 | 1 |
| 渣浆泵 | 型号：300ZJ-I-A56,Q=900m3/h，H=20m（28m），密度1.2,转数680r/min,效率74%，轴功率79.5KW, 配用功率110 KW,粒度：≤53 mm,出厂编号：202951 | 台 | 1 |
| 渣浆泵 | 型号：150ZJG-D47,流量：250m2/h,Q=250m3/h，H=80m，密度1.3kg/l,轴功率：121KW,转数：480r/min，效率：54%，配用功率：132KW,出厂编号：209836 | 台 | 1 |

**三标段：刮板机配件 招标编号：QCJ-SBZB-2023041**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 联轴器 | 接刮板机1140H-SLD ￠140\*250(182.8+67.2) 接减速机1140H-SLD ￠120\*210(182.8+27.2) 冷装，胀套式 | 台 | 1 |
| 头轴总成 | 8齿锻造42CrMo，轴承22232锻打热处理，油封￠220\*￠180\*18 | 套 | 1 |
| 尾轴总成 | 8齿锻造42CrMo，轴承22230锻打热处理，油封￠200\*￠170\*16 | 套 | 1 |
| 刮板机链条 | 高强度25MnVk ￠26\*92-9-C | 根 | 100 |
| 刮板机连接环 | 整体圆胚锻打，30CrMnTi￠26\*92 | 个 | 100 |
| 刮板机刮板 | 锻造刮板，合金钢材质（L=1190） | 根 | 50 |
| 联轴器柱销 | LZ9 Φ35\*65 | 个 | 200 |
| 头轴总成 | 11齿锻造42CrMo，轴承22326锻打热处理 | 套 | 1 |
| 尾轴总成 | 11齿锻造42CrMo，轴承22224锻打热处理 | 套 | 1 |
| 刮板机链条 | 高强度25MnVk ￠18\*64-15-C | 根 | 100 |
| 刮板机连接环 | 整体圆胚锻打，30CrMnTi￠18\*64 | 个 | 100 |
| 刮板机刮板 | 锻造刮板，合金钢材质（L=1030） | 根 | 50 |
| 刮板机链条 | 200 | 根 | 200 |
| 刮板机连接环 | 200 | 个 | 200 |
| 刮板机刮板 | 100 | 根 | 100 |

**四标段：振动筛配件 招标编号：QCJ-SBZB-2023042**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 出料端筛片 | 聚氨酯 3194×70 | 片 | 10 |
| 入料端筛片 | 聚氨酯 3194×90 | 片 | 10 |
| 驰张筛片 | 聚氨脂筛板 3194x329×8士0.4mm 13mm筛缝,硬度:邵氏A85,筛分效率≥85% | 片 | 50 |
| 入料盲板 | WD53型,轨距610，长203，聚氨组件用于入料端 | 块 | 10 |
| 入料盲板 | WD53型，610\*610，16Mn钢板板面，聚氨酯边框 | 块 | 50 |
| 入料盲板 | WD53型,轨距610，长610，不锈钢板面，聚氨脂边框，用于入料端 | 块 | 50 |
| 排料盲板 | WD45型，610\*305，聚氨酯组件 | 块 | 50 |
| 不锈钢编织网筛板 | WD45型,轨距610，长610，不锈钢编织网筛板,25mm筛孔，聚氨脂边框 | 块 | 100 |
| 冲孔筛板 | WD45型，轨距610，长610，冲30mm六方孔，16Mn钢板面，聚氨脂边框 | 块 | 100 |
| 冲孔筛板 | WD45型，轨距610，长610，冲25mm六方孔，16Mn钢板面，聚氨脂边框 | 块 | 100 |
| 挡水筛板 | WD45型，轨距610，长610，冲25mm六方孔，16Mn钢板面，聚氨脂边框，中式 | 块 | 20 |
| 挡水筛板 | WD45型，轨距610，长610，冲25mm六方孔，16Mn钢板面，聚氨脂边框，右式 | 块 | 20 |
| 挡水筛板 | WD45型，轨距610，长610，冲30mm六方孔，16Mn钢板面，聚氨脂边框，左式 | 块 | 20 |
| 挡水筛板 | WD45型，轨距610，长610，冲30mm六方孔，16Mn钢板面，聚氨脂边框，中式 | 块 | 50 |
| 挡水筛板 | WD45型，轨距610，长610，冲30mm六方孔，16Mn钢板面，聚氨脂边框，右式 | 块 | 20 |
| 挡水筛板 | WD45型，轨距610，长610，冲25mm六方孔，16Mn钢板面，聚氨脂边框，左式 | 块 | 20 |
| 筛板 | WD45型，轨距610，长610，1.0mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框 | 块 | 100 |
| 筛板 | WD45型，轨距610，长610，1.0mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框,左耳 | 块 | 50 |
| 筛板 | WD45型，轨距610，长610，1.0mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框，右耳 | 块 | 50 |
| 挡水筛板B | WD45型,轨距610，长610，1mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框左式坝高50mm | 块 | 20 |
| 挡水筛板C | WD45型,轨距610，长610，1mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框中式坝高50mm | 块 | 60 |
| 挡水筛板D | WD45型,轨距610，长610，1mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框右式坝高50mm | 块 | 20 |
| 筛板 | WD45型，轨距610，长610，1.5mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框 | 块 | 100 |
| 筛板 | WD45型，轨距610，长610，1.5mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框,左耳 | 块 | 50 |
| 筛板 | WD45型，轨距610，长610，1.5mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框，右耳 | 块 | 50 |
| 挡水筛板B | WD45型,轨距610，长610，1.5mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框左式，坝高50mm | 块 | 50 |
| 挡水筛板C | WD45型,轨距610，长610，1.5mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框中式，坝高50mm | 块 | 50 |
| 挡水筛板D | WD45型,轨距610，长610，1.5mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框右式，坝高50mm | 块 | 50 |
| 挡水筛板B | WD45型,轨距610，长610，0.35mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框左式，坝高50mm | 块 | 10 |
| 挡水筛板C | WD45型,轨距610，长610，0.35mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框中式，坝高50mm | 块 | 10 |
| 挡水筛板D | WD45型,轨距610，长610，0.35mm脱磁不锈钢条缝筛面，聚氨脂边框右式，坝高50mm | 块 | 10 |
| 不锈钢固定筛板 | 870\*980 筛缝3.0mm | 块 | 6 |
| 不锈钢固定筛板 | 870\*960 筛缝3.0mm | 块 | 6 |

**五标段：减速机 招标编号：QCJ-SBZB-2023043**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 减速机 | MC3PLSF 04,速比：29.18，转速：950/33r/min,运行功率：22KW,运行扭矩：6150Nm,出轴位置：14，使用系数：2.44序号：25.10307865.01.0001.19.80。SEW | 台 | 1 |
| 减速机 | MC3RLSF05，i=40，序号：25.7906534201.0002.20.38，速比：39.03，转速：1500/38r/min,运行功率：55KW,输出扭矩：13100KW,出轴位置：04，使用系数50.SEW | 台 | 1 |
| 减速机 | 型号：RF37 DRN80M4  序号：25.7936193103.0002.20.83  变频模VPWM,50hz，转速1440/92r/min，  速比：15.60，  输出扭矩：78Nm,  380/660V,△/Y,  1.84/1.06A,83.9%,  cosφ：0.74,SEW | 台 | 1 |

**六标段：离心机筛蓝 招标编号：QCJ-SBZB-2023044**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
| 筛蓝 | 间隙：0.5mm脱硫不锈钢，H1500mm | 个 | 5 |
| 筛蓝 | 间隙：0.35mm脱硫不锈钢，H1200mm | 个 | 10 |

备注：各投标单位需要看现场，联系电话：王建伟厂长17604773231